[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.27
pe=1
op=0
opn=0	1	1	1	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=3374316.74
je=1		1
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI10WZMOCNIENIE OBJĘTOŚCIOWE PODŁOŻA10Rewizja 0210                                                         
nfn=B P ,, ARCONEL'' Sp. z o.o.
afn=20-803 LUBLIN , AL. WARSZAWSKA 75
nb=BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W LUBLINIE10WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGAJĄCEGO TERENU
ab=LUBLIN , UL. KROCHMALNA , DZ. NR . 3/3 , 3/24 , 3/26 
ni=GMINA LUBLIN 
ai=20-109 LUBLIN , PLAC  WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1
nk=Barbara Pawelec
dt=23.05. 2013 r.
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
pcn=I kw.. 2013 r. Rg- 9,0 zł

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	ORGANIZACJA RUCHU13101310Demontaż istniejącego oznakowania1310Montaż nowego oznakowania pionowego1310Wykonanie oznakowania poziomego1310                                               1310 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 13101310Kosztorys inwestorski został opracowany  na podstawie  ,, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym''. ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389)1310Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowiły:1310- dokumentacja projektowa 1310-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1310- założenia wyjściowe do kosztorysowania 13101310Jednostkowe nakłady rzeczowe zostały ustalone na podstawie opublikowanych Katalogów Norm Rzeczowych będących w powszechnym stosowaniu w budownictwie 1310Stawki robocizny , pracy sprzętu oraz kosztów ogólnych zostały przyjęte  z publikacji ,,Sekocenbud" dla IV kwartału 2011 roku dla regionu województwa lubelskiego ( najniższe)1310R- 10,00 zł (stolica województwa)1310Koszty pośrednie - 40,00 % ( R+S)1310Zysk - 5,00 % ( R+S+Kp)1310Ceny materiałów zostały w większości przyjęte według publikacji  ,, Sekocenbud'' jako średnie dla IV kwartału 2011 r. a także na podstawie informacji od producentów wyrobów jednostkowych i dystrybutorów materiałów  lub w oparciu o indywidualne zapytania producentów i dystrybutorów. 1310- koszty zakupu uwzględniono w cenach materiałów       13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=40	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 100]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=5754.7594

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=571.192

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa III	0
id=10996	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=59
cw=59	PLN
il=285.596

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=72.17
cw=72.17	PLN
il=514.0728

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Bitumiarze grupa II	0
id=12	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=Walec statycz.samoj.15t (1)	0
id=12115	1
jm=m-g	148
ce=69.86
cw=69.86	PLN
il=1442.2598

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=122	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=51.45
cw=51.45	PLN
il=2870.2398

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=Walec wibrac.samojezd.13t(1)	0
id=12315	1
jm=m-g	148
ce=74.66
cw=74.66	PLN
il=292.7359

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=piasek	0
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=16.7
cw=16.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21919.493

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=222	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=223	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333	0
id=2301010	1
jm=m2	050
ce=2.2
cw=2.2	PLN
il=2177.6695

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Mieszanka betonowa Rm=5,0MPa (chudy beton)	0
id=2370622	1
jm=m3	060
ce=62
cw=62	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35828.0182

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600901	1
jm=m3	060
ce=798.22
cw=798.22	PLN
il=35.6995

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=Betoniarze grupa III	0
id=3	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Brukarze grupa II	0
id=32	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Brukarze grupa III	0
id=33	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=391	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=392	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=12294.9078

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=3.5
cw=3.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=713.99

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=3.8
cw=3.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2113.4104

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
id=402	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=42	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 113]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa I	0
id=761	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa II	0
id=762	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=Izolarze grupa II	0
id=92	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9
cw=9	PLN
il=1256.6224

[RMS ZEST 77]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=931.7569

[ELEMENT 1]
na=WZMOCNIENIE PODŁOŻA
wa=3374316.74
kn=179211.49	2633195.12	324865.45
id=99
nu=1
wn=202059.17	34985.51	

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Profilowanie koryta platformy roboczej dla wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=71399
jm=m2	050
kj=0.02	0.02	0.85
cj=1.3
wn=24989.65	4283.94	
nsn=D 020101

[PRZEDMIAR]
wo=71399	1	71399,00					

[RMS 119]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=1427.98
wb=2141.97
il=157.0778

[RMS 134]
nz=0.0046	0	0,0046
np=1
wa=1427.98
wb=1427.98
il=328.4354

[RMS 77]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=2.856

[RMS 135]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=21419.7
wb=31415.56
il=292.7359

[RMS 136]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=22133.69
wb=32129.55
il=292.7359

[RMS 137]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=17135.76
wb=25703.64
il=285.596

[POZYCJA]
id=122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0112-02	6	0112-02		1
mpn=_1211
na=Platforma robocza z piasku gr. 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=71399
jm=m2	050
kj=0.14	5.24	1.63
cj=7.84
wn=50693.29	8567.88	
nsn=D 020101

[PRZEDMIAR]
wo=71399	1	71399,00					

[RMS 119]
nz=0.0154	0	0,0154
np=1
wa=9995.86
wb=14993.79
il=1099.5446

[RMS 169]
nz=0.307	0	0,307
np=1
wa=366276.87
wb=366276.87
il=21919.493

[RMS 134]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=7139.9
wb=7139.9
il=1784.975

[RMS 77]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=713.99
wb=713.99
il=746.8335

[RMS 135]
nz=0.0031	0	0,0031
np=1
wa=15707.78
wb=23561.67
il=221.3369

[RMS 155]
nz=0.0202	0	0,0202
np=1
wa=100672.59
wb=147795.93
il=1442.2598

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
mpn=_1211
na=Wzmocnienie podłoża  z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości  Rm=5 MPa - dwie warstwy o grubości po zagęszczeniu 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=71399
jm=m2	050
kj=2.35	31.62	2.07
cj=38.12
wn=126376.23	22133.69	
nsn=D 020101

[PRZEDMIAR]
wo=71399	1	71399,00					

[RMS 100]
nz=0.0806	0	0,0806
np=1
wa=52121.27
wb=76396.93
il=5754.7594

[RMS 101]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=4997.93
wb=7853.89
il=571.192

[RMS 82]
nz=0.1722	0	0,1722
np=1
wa=110668.45
wb=162789.72
il=12294.9078

[RMS 164]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=28559.6
wb=28559.6
il=35.6995

[RMS 165]
nz=0.0305	0	0,0305
np=1
wa=4997.93
wb=4997.93
il=2177.6695

[RMS 140]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=2855.96
wb=2855.96
il=713.99

[RMS 77]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=182.0674

[RMS 168]
nz=0.5018	0	0,5018
np=0
wa=2221222.89
wb=2221222.89
il=35828.0182

[RMS 167]
nz=0.0402	0	0,0402
np=1
wa=147795.93
wb=217766.95
il=2870.2398

